Inštrukcie na montáž a obsluhu sprchovacieho kúta
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VAROVANIE
Nepoužívajte kút prvých 24 hodín po montáži, aby silikón úplne vyschol.
Pred začatím montáže skontrolujte, či sú všetky položky v návode v balení a či nie sú poškodené. V prípade poškodenia alebo  ak ich nie je dostatok podľa návodu, kontaktujte predajcu okamžite.
UPOZORNENIE: neskladajte poškodené časti.
a) predtým, než začnete montáž, prečítajte si prosím návod, skontrolujte, či máte požadované nástroje a komponenty kútu. Postupujte podľa pokynov.

b) počas montáže nepoužívajte ostré alebo tvrdé nástroje, aby ste predišli poškodeniu skla. V prípade potreby použite gumovú kefu.
POZNÁMKA: tvrdené sklo  nie je možné upraviť  (napr. orezávať).
Pri vŕtaní otvorov do steny dbajte na to, aby ste zabránili preťaženiu potrubia a káblov.
UPOZORNENIE: kút je ťažký, môže si vyžadovať dvoch ľudí.
Kút by sa po použití mal umyť mydlom a vodou. Je to obzvlášť dôležité, aby sa zabránilo usadzovaniu vodného kameňa. Každodenné čistenie sa môže uskutočniť pomocou bežných látok na báze acetónu a amoniaku. Zabráňte kontaktu s vysoko abrazívnymi chemikáliami, ako sú rozpúšťadlá alebo odstraňovač farieb.
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2. Ensure that you use a spirit level to make sure that

1. Ensure that the floorftray is level before you begin the wall channel is completely plumb before you
with the installation. mark and drillthe holes,

£
Siprit Level

2. Upewnij sig, Ze otwor na drzwi jest prosty, zanim
1. Upewnij sig, ze podloga badz brodzik jest dobrze zaznaczysz badz wywiercisz otwory.
wyprofilowany.






Pred založením kúta sa uistite, že podlaha je dobre vyspádovaná.
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3. Insert door panel.
3. Wsun szybg.

4. Once the enclosure is in place and the profiles are

comectly placed over the wall channels, you can fix

the enclosure in place through supplied screws and

decoractive caps.
4. Kiedy kabina i profile s3 umiejscowione prawidtowo
we wngce sciany, mozna przykreci¢ sruby i wkrety
montazowe do kabiny.





Uistite sa, že otvor na dvere je rovný ešte pred zaznačením a vyvŕtaním otvorov 
[image: image4.png]6. You now need to seal the enclosure with a good

. . , anti fungal silicone, only seal the out side of the
5. To abtain the bigger open distance through moving enclosure. DO NOT SEAL THE ENCLOSURE
the pivot position if the distance is allowed. ON BOTH SIDES!
i 6. Nalezy uszczelni¢ kabing dobrym silikonem.
5. Aby osiagna¢ wickszy kat otwarcia, w razie Sth:(\:;lsze uszczelniaj kabing od zewnatrz, nigdy z obu

koniecznosci nalezy obrdcic¢ kabine.





Vsuňte sklo 



Len vtedy, keď sú kabína a profily umiestnené na správnom mieste v stene, je možné do kúta  prikrútiť šróby a skrutky 


Aby ste dosiahli väčší uhol otvorenia, je potrebné povoliť túto vzdialenosť posunom otočnej plochy 

Nasleduje utesnenie kúta dobrým silikónom s protiplesňovým účinkom. Silikón je potrebné naniesť zvnútra, nikdy nie z obidvoch strán 

                                     Prajeme vám príjemné užívanie sprchovacieho kúta
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